Servery pro virtualizační cluster
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Typ zařízení a určení

	Server určený pro provoz virtualizačního clusteru
	ANO
	[k doplnění]

	Servery clusteru musí být identické konfigurace
	ANO
	[k doplnění]

	Provedení serveru

	Rackové provedení do 19" racku, výška maximálně 1U, minimálně 8x 2,5“ diskových pozic.
	ANO
	[k doplnění]

	Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty.
	ANO
	[k doplnění]

	Pojízdné ližiny pro osazení do rozvaděče a rameno pro vyvazování kabelů musí být součástí dodávky.
	ANO
	[k doplnění]

	Procesor (CPU)

	1x serverový procesor s minimálně 16 fyzickými jádry, základní frekvence minimálně 2,6 GHz, L3 cache minimálně 60 MB, TDP maximálně v nominální hodnotě 125 W
	ANO
	[k doplnění]

	Výsledky dle benchmarku:
	ANO
	[k doplnění]

	https://www.cpubenchmark.net/server.html
	ANO
	[k doplnění]

	Minimální požadovaný počet bodů: 48 000
	ANO
	[k doplnění]

	Operační paměť (RAM)

	Operační paměť (RAM) minimálně 256 GB typu DDR5 RDIMM, rychlost pamětí minimálně 6 400 MT/s.
	ANO
	[k doplnění]

	Operační paměť (RAM) musí být osazena min. 8 paměťovými moduly.
	ANO
	[k doplnění]

	Paměť musí být rozšiřitelná minimálně na 1,5 TB na server při osazení 1 CPU.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora ECC.
	ANO
	[k doplnění]

	Boot zařízení

	Boot úložiště řešeno pomocí 2x NVMe SSD v mirror konfiguraci.
	ANO
	[k doplnění]

	Kapacita jednoho bootovacího zařízení minimálně 480 GB.
	ANO
	[k doplnění]

	Boot zařízení musí být hot-plug a oddělené od datových úložišť.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora S.M.A.R.T. nebo ekvivalentních diagnostických a zdravotních informací úložišť (NVMe telemetry)
	ANO
	[k doplnění]

	Rozšiřitelnost a PCIe

	Server musí podporovat rozhraní PCI Express Gen 4.0 nebo vyšší.
	ANO
	[k doplnění]

	Server musí umožňovat osazení síťových adaptérů v OCP form factoru bez omezení standardních PCIe slotů.
	ANO
	[k doplnění]

	Síťová konektivita

	Síťová konektivita minimálně:
	ANO
	[k doplnění]

	2x port 10/25 GbE SFP28
	ANO
	[k doplnění]

	2x port FC 32Gbps
	ANO
	[k doplnění]

	4x port 1 GbE Ethernet (RJ-45)
	ANO
	[k doplnění]

	Management a bezpečnost

	Ochrana před škodlivým firmwarem (HW Root of Trust).
	ANO
	[k doplnění]

	Out-of-band management nezávislý na operačním systému s dedikovaným RJ-45 portem.
	ANO
	[k doplnění]

	Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost vzdáleného managementu prostřednictvím centrální (on-premise nebo cloudové) konzole bez nutnosti lokálního přístupu.
	ANO
	[k doplnění]

	Management serveru nezávislý na operačním systému.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost stažení aktualizací firmware a software lokálně z internetu (HTTP / FTP).
	ANO
	[k doplnění]

	Pokud funkcionalita managementu vyžaduje licenci, musí být tato licence součástí dodávky.
	ANO
	[k doplnění]

	Nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů, s možností alternativního připojení managementu prostřednictvím síťových rozhraní serveru.
	ANO
	[k doplnění]

	Vestavěná diagnostika komponent.
	ANO
	[k doplnění]

	Webové grafické rozhraní managementu vestavěné přímo v managementu.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN.
	ANO
	[k doplnění]

	Zabezpečená komunikace SSH / HTTPS.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora SNMP a HTML5.
	ANO
	[k doplnění]

	Vícefaktorové ověřování přístupu k managementu serveru.
	ANO
	[k doplnění]

	Integrace s Directory Services (AD, LDAP).
	ANO
	[k doplnění]

	Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez nutnosti speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS).
	ANO
	[k doplnění]

	Firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán. Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola integrity a autenticity firmware jednotlivých komponent. V případě detekce narušení musí server umožnit automatický návrat k poslední validní verzi firmware nebo zastavit boot a umožnit administrátorovi nápravu prostřednictvím vzdáleného managementu.
	ANO
	[k doplnění]

	Integrace do správy životního cyklu

	Integrace serverového hardware do centrálního nástroje pro správu životního cyklu infrastruktury používané
369 ho zadavatelem, umožňující správu firmware, ovladačů a kompatibility serverů bez závislosti na konkrétní virtualizační platformě.
	ANO
	[k doplnění]

	Napájení

	Napájení řešeno pomocí 2x redundantního hot-plug napájecího zdroje.
	ANO
	[k doplnění]

	Výkon každého zdroje minimálně 1 000 W.
	ANO
	[k doplnění]

	Účinnost minimálně 80 PLUS Titanium.
	ANO
	[k doplnění]



Server pro zálohování
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Provedení serveru

	Rackové provedení do 19" racku, výška maximálně 2U, provedení pro 3,5“ disky, minimálně 12 diskových pozic.
	ANO
	[k doplnění]

	Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty.
	ANO
	[k doplnění]

	Pojízdné ližiny pro osazení do rozvaděče a rameno pro vyvazování kabelů musí být součástí dodávky.
	ANO
	[k doplnění]

	Procesor (CPU)

	1x serverový procesor s minimálně 16 fyzickými jádry, základní frekvence minimálně 2,6 GHz, L3 cache minimálně 60 MB, TDP maximálně 125 W.
	ANO
	[k doplnění]

	Výsledky dle benchmarku:
	ANO
	[k doplnění]

	https://www.cpubenchmark.net/server.html
	ANO
	[k doplnění]

	Minimální požadovaný počet bodů: 48 000
	ANO
	[k doplnění]

	Operační paměť (RAM)

	Operační paměť (RAM) minimálně 64 GB typu DDR5 RDIMM, rychlost pamětí minimálně 6 400 MT/s.
	ANO
	[k doplnění]

	Paměť musí být rozšiřitelná minimálně na 256 GB na server.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora ECC.
	ANO
	[k doplnění]

	Boot zařízení

	Boot úložiště řešeno pomocí 2x NVMe SSD v mirror konfiguraci.
	ANO
	[k doplnění]

	Kapacita jednoho bootovacího zařízení minimálně 480 GB.
	ANO
	[k doplnění]

	Boot zařízení musí být hot-plug a oddělené od datových úložišť.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora S.M.A.R.T. nebo ekvivalentních diagnostických a zdravotních informací úložišť (NVMe telemetry)
	ANO
	[k doplnění]

	Diskový řadič RAID

	podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	ANO
	[k doplnění]

	Min. 8 GB cache
	ANO
	[k doplnění]

	Cache chráněná baterií
	ANO
	[k doplnění]

	Write-back / write-through
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora diagnostiky disků
	ANO
	[k doplnění]

	Interní úložiště - disky

	Minimálně 7x 3,5“ disk o kapacitě min. 8 TB
	ANO
	[k doplnění]

	Všechny disky musí být stejné a typu SAS 12 Gb/s, Enterprise / business-critical disky hot-plug
	ANO
	[k doplnění]

	Rozšiřitelnost a PCIe

	Server musí podporovat rozhraní PCI Express Gen 4.0 nebo vyšší.
	ANO
	[k doplnění]

	Server musí umožňovat osazení síťových adaptérů v OCP form factoru bez omezení standardních PCIe slotů.
	ANO
	[k doplnění]

	Síťová konektivita

	Síťová konektivita minimálně:
	ANO
	[k doplnění]

	2x port 10/25 GbE SFP28
	ANO
	[k doplnění]

	4x port 1 GbE Ethernet (RJ-45, OCP form factor)
	ANO
	[k doplnění]

	1x Dual Port SAS řadič pro externí připojení páskové knihovny
	ANO
	[k doplnění]

	2x port FC 32Gbps
	ANO
	[k doplnění]

	Management a bezpečnost

	Ochrana před škodlivým firmwarem (HW Root of Trust).
	ANO
	[k doplnění]

	Out-of-band management nezávislý na operačním systému s dedikovaným RJ-45 portem.
	ANO
	[k doplnění]

	Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost vzdáleného managementu prostřednictvím centrální (on-premise nebo cloudové) konzole bez nutnosti lokálního přístupu.
	ANO
	[k doplnění]

	Management serveru nezávislý na operačním systému.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost stažení aktualizací firmware a software lokálně z internetu (HTTP / FTP).
	ANO
	[k doplnění]

	Pokud funkcionalita managementu vyžaduje licenci, musí být tato licence součástí dodávky.
	ANO
	[k doplnění]

	Nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů, s možností alternativního připojení managementu prostřednictvím síťových rozhraní serveru.
	ANO
	[k doplnění]

	Vestavěná diagnostika komponent.
	ANO
	[k doplnění]

	Webové grafické rozhraní managementu vestavěné přímo v managementu.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN.
	ANO
	[k doplnění]

	Zabezpečená komunikace SSH / HTTPS.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora SNMP a HTML5.
	ANO
	[k doplnění]

	Vícefaktorové ověřování přístupu k managementu serveru.
	ANO
	[k doplnění]

	Integrace s Directory Services (AD, LDAP).
	ANO
	[k doplnění]

	Management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez nutnosti speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS).
	ANO
	[k doplnění]

	Firmware všech součástí serveru musí být kryptograficky podepsán. Při zapnutí serveru musí proběhnout kontrola integrity a autenticity firmware jednotlivých komponent. V případě detekce narušení musí server umožnit automatický návrat k poslední validní verzi firmware nebo zastavit boot a umožnit administrátorovi nápravu prostřednictvím vzdáleného managementu.
	ANO
	[k doplnění]

	Integrace do správy životního cyklu

	Integrace serverového hardware do centrálního nástroje pro správu životního cyklu infrastruktury používaného zadavatelem, umožňující správu firmware, ovladačů a kompatibility serverů bez závislosti na konkrétní virtualizační nebo zálohovací platformě.
	ANO
	[k doplnění]

	Napájení

	Napájení řešeno pomocí 2x redundantního hot-plug napájecího zdroje.
	ANO
	[k doplnění]

	Výkon minimálně 1 000 W.
	ANO
	[k doplnění]

	Účinnost minimálně 80 PLUS Titanium.
	ANO
	[k doplnění]



Správa serverů
Následující požadavky jsou společné pro všechny servery v rámci nabídky.
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, 
příp. číselnou hodnotu

	Servery musí být integrované do nástroje jednotné správy umístěné v cloudu s následujícími funkcemi:
	ANO
	[k doplnění]

	Podporuje zobrazení centrálního panelu k rychlému posouzení celkového stavu zdraví spravovaných serverů, ke kterým má uživatel oprávnění
	ANO
	[k doplnění]

	Oznámení o aktualizacích firmware s inteligentními aktualizacemi založenými pouze na rozdílech vůči stávajícímu stavu firmware na zařízení
	ANO
	[k doplnění]

	Uživatelsky definovatelná firmware baseline pro skupiny serverů s podporou kontroly serverů souladu s touto baseline
	ANO
	[k doplnění]

	Kontrola souladu se zvolenou firmware baseline může být spuštěna ručně, či automaticky
	ANO
	[k doplnění]

	Skupinovou správu a aktualizaci firmware, kterou lze plánovat nebo spustit na vyžádání
	ANO
	[k doplnění]

	Umožňuje spouštět aktualizaci firmware sériově a paralelně s možností zastavení při chybě
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost nastavení plně automatické aktualizace firmware OOB managementu při vydání nové verze
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost definovat šablony nastavení BIOS a lokální storage serveru
	ANO
	[k doplnění]

	Automatická aktualizace katalogu dostupných firmware baseline výrobce
	ANO
	[k doplnění]

	Automatické vytváření servisních incidentů pro události kritického charakteru
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost uživatelské konfigurace oznámení kritických incidentů pomocí notifikací v aplikaci a e-mailu pro každého uživatele
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora pro připojení obrazu operačního systému (ISO) s možností připojení konfiguračního souboru pro bezobslužnou instalaci operačního systému
	ANO
	[k doplnění]

	Omezení přístupu k jednotlivým serverům, nebo skupinám, na základě uživatelsky definovatelných rolí a politik
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost připojení vzdálené konzole příslušných serverů skrze webový prohlížeč s podporou HTML5
	ANO
	[k doplnění]

	Jednotné místo pro auditní logy všech aktivit nástroje
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost exportu inventáře zvolených serverů do souboru
	ANO
	[k doplnění]

	Zobrazení informací o konektivitě síťových portů v serveru při zapojení do podporovaných přepínačů
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost definice a přiřazení značek (tagů) ke spravovaným zařízením
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost filtrování a práce se zařízeními na základě přiřazených značek
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost zobrazení zprávy o dopadu na životní prostředí spravované infrastruktury - minimálně CO2, spotřeba a náklady na provoz pro jednotlivé servery.
	ANO
	[k doplnění]

	Grafické uživatelské rozhraní a podpora pro automatizaci s pomocí REST API
	ANO
	[k doplnění]

	Bez pevného limitu množství spravovaných serverů
	ANO
	[k doplnění]

	Management serveru umožňuje aktualizaci firmware managementu serveru automaticky při vydání nové verze, např. v časech nižší zátěže serveru. Management je tak restartován odděleně od serveru. V případě, že je restart serveru vyžadován z důvodu aktualizace je administrátor upozorněn min. emailovou notifikací předem. – poskytuje možnost nastavení upozornění min. emailovou notifikací
	ANO
	[k doplnění]

	Cloud management serveru je integrovatelný do centrálního managementu, který podporuje i další produkty stejného výrobce - datová úložiště a switche
	ANO
	[k doplnění]

	Cloud management serveru je dostupný odkudkoliv, bez nutnosti přistupovat do interní sítě (např. pomocí VPN), zabezpečenou formou využívající vícefaktorové ověřování i ve třech úrovních (uživatelské jméno, heslo, klíč/PIN, autentifikátor). Zároveň systém umožňuje nastavení omezení přístupu na IP adresy, ze kterých je možné k managementu přistupovat.
	ANO
	[k doplnění]

	Subskripce v délce trvání  60 měsíců pro správu všech dodávaných serverů je součástí nabídky
	ANO
	[k doplnění]



Datové úložiště
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Typ zařízení a určení

	Datové úložiště musí být virtualizované a musí být vybaveno systémem zajištění efektivity pracující v režimu inline při využití technologií globální deduplikace (napříč jednotlivými Volumy/LUNy), komprese dat a tenkým provisioningem včetně zajištění zero detekce a reclaim uvolněného místa. Výrobce musí smluvně poskytovat garanci poměru efektivity pro komprimovatelná a deduplikovatelná data na úrovni minimálně 4:1. Funkce zajištění zvýšené efektivity musí být nastavená jako výchozí s možností vypnutí/zapnutí při vytváření Volumu/LUNu. Benefit efektivity není započten do požadovaných kapacit.
	ANO
	[k doplnění]

	Provedení datového úložiště

	Rackové provedení určené do 19" racku, výška maximálně 2U
	ANO
	[k doplnění]

	Šasi určené pro osazení 2,5“ NVMe disků v hot-plug provedení instalované z přední strany
	ANO
	[k doplnění]

	Řídicí architektura a dostupnost

	Datové úložiště musí být osazeno minimálně 2× řídicím uzlem.
	ANO
	[k doplnění]

	Řídicí uzly musí pracovat v aktivní konfiguraci (true active-active nebo ekvivalent).
	ANO
	[k doplnění]

	Každý řídicí uzel musí být plně redundantní a schopný samostatného provozu.
	ANO
	[k doplnění]

	Interní architektura nesmí vyžadovat externí přepínače mezi řídicími uzly (switchless nebo ekvivalent).
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být nakonfigurováno bez jediného bodu selhání (řadiče, karty, cache, ventilátory, napájení apod.).
	ANO
	[k doplnění]

	Paměť řídicích uzlů a architektura zápisu

	Datové úložiště musí být vybaveno minimálně 512 GB operační paměti
	ANO
	[k doplnění]

	Po úplném výpadku napájení musí být hostitelem potvrzené zápisy obnoveny bez nutnosti použití zrcadlených mezipamětí zápisu zálohovaných baterií.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být vybaveno minimálně dvěma kontroléry, které spolu komunikují prostřednictvím vysokorychlostního 50Gb/s propojení.
	ANO
	[k doplnění]

	Každý řídicí uzel musí být vybaven procesorem s minimálně 8 fyzickými jádry.
	ANO
	[k doplnění]

	Kapacita a ochrana dat

	Požadujeme dodávku kapacity min. 7 TiB složenou z datových modulů o maximální kapacitě 2 TB. Všechny dodané datové moduly musí být stejné a umožnit vytvořit jeden funkční datový celek - datový pool.
	ANO
	[k doplnění]

	Použitá jednotka TiB vyjadřuje uživatelsky využitelnou kapacitu 2^40 Byte pro libovolný typ dat včetně dat šifrovaných a dále nekomprimovatelných. Požadovanou kapacitu je třeba dodat po odečtení prostoru pro výrobcem doporučené rezervní místo určeného pro pokrytí výpadku min. jednoho datového modulu a režii datového úložiště.
	ANO
	[k doplnění]

	Použitý RAID v rámci návrhu kapacity ani realizace nesmí přesáhnout vektor 6D+2P.
	ANO
	[k doplnění]

	Disky musí být hot-plug a určeny pro enterprise provoz.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí mít zajištěnu ochranu proti současnému výpadku dvou datových modulů pomocí duální parity a musí být vybaveno výrobcem doporučeným počtem hot spare disků nebo spare kapacitou, která je vyčleněna z požadavku na užitnou kapacitu.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být nakonfigurováno v režimu true active-active, kdy každý logický svazek je rozložen přes všechny disky a všechny disky současně obsluhují I/O operace přes oba řídicí uzly.
	ANO
	[k doplnění]

	Minimální navrhovaná efektivní uživatelská kapacita diskového pole musí být alespoň 16 TiB za předpokladu uložení 20% libovolných (efektivita 1:1) dat, 80% dat komprimovaných s uvažovaným komprimačním poměrem 4:1 při maximálním využití uživatelsky využitelné kapacity na 90% (rezerva 10 % čisté kapacity). Návrh musí být proveden tak, aby splňoval současně všechny požadavky zadání. Návrh je nutné doložit výstupem z konfigurátoru výrobce.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí umožňovat vytvoření a provoz logického svazku bez využití redukčních funkcí (komprese, deduplikace).
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být škálovatelné na více než 65 TiB při použití stejných požadavků na kapacitu pomocí NVMe datových modulů stejné kapacity jako jsou součástí úvodní konfigurace. Tyto moduly musí být dosažitelné pomocí NVMe v rámci celé komunikační cesty a nesmí vyžadovat rozšíření o konzumaci místa v racku.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být rozšiřitelné na více než 200 TiB při použití NVMe disků
	ANO
	[k doplnění]

	Požadujeme zajištění rozšiřitelnosti datového úložiště dodatelné po maximálně velkém kroku 2 datových modulů tak, aby bylo možno přidané datové moduly rozšířit již existující datový pool a tento pool byl rozšířen o dostupnou kapacitu nově přidaných disků s odečtením kapacity pro dosažení redundance dané použitým RAID.
	ANO
	[k doplnění]

	Typ použitých modulů

	Datové úložiště a použité NVMe moduly nesmí v žádné části využívat technologii QLC (Quad-Level Cell) ani méně odolnou ani méně výkonnou technologii.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být typu All Flash a využívat datové moduly NVMe Flash a to v rámci základního chassis i v rámci kapacitních rozšiřujících polic.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být optimalizováno pro použití Flash. Nesmí být rozšiřitelné o kapacitu SAS ani NL SAS v rámci daných kontrolérů ani rozšiřujících polic.
	ANO
	[k doplnění]

	IO výkon

	Požadujeme aby datové úložiště plnilo IO výkon:
- 100 000 IOPS, IOsize = 16 kB, mix 80R/20W 100% random s latencí pod 1 ms
- 150 000 IOPS, IOsize = 16 kB, 100% random čtení s latencí pod 1 ms
- 4 GB/s propustnost, IOSize = 256 kB, sekvenční 100% čtení
- 1 GB/s propustnost, IOSize = 256 kB, sekvenční 100% zápis
Všechny uvedené výkonové parametry musí být dosaženy za navrhované konfigurace RAID použité pro kapacitní návrh
	ANO
	[k doplnění]

	Host konektivita a protokoly

	Datové úložiště musí podporovat front-endové protokoly. Pokud je na ně požadována licence, musí být tato licence součástí dodávky
	ANO
	[k doplnění]

	Fibre Channel 
	ANO
	[k doplnění]

	NVMe-oF over Fibre Channel
	ANO
	[k doplnění]

	NVMe-oF over TCP
	ANO
	[k doplnění]

	iSCSI
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být vybaveno 8× 32 Gb/s FC porty.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být rozšiřitelné o další 4x 25 Gb/s iSCSI porty
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být rozšiřitelné o další 8x 32 Gb/s FC porty
	ANO
	[k doplnění]

	Šifrování dat

	Dodavatel musí nabídnout výhradně šifrované disky včetně odpovídajících šifrovacích licencí.
	ANO
	[k doplnění]

	Nesmí být použito šifrování založené na ovladači nebo softwarové vrstvě operačního systému.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí podporovat externí správce klíčů Utimaco ESKM a Thales Cipher Trust Manager. Musí být integrován také interní engine pro správu klíčů a pokud je tato funkce licencována, musí licence být součástí dodávky
	ANO
	[k doplnění]

	Funkční výbava

	Datové úložiště musí být dodáno včetně thin provisioningu, snapshoty, vzdálenou replikací včetně možnosti bezvýpadkového Metro Clusteru, deduplikací, kompresí, monitorováním výkonu, QoS apod. v základní dodávce.
	ANO
	[k doplnění]

	QoS – Kvalita služby

	Musí být dostupná funkce QoS pro kritické aplikace včetně odezvy pro jednotlivé LUNy.
	ANO
	[k doplnění]

	QoS engine musí umožnit nastavení minimálního, maximálního IOPS/propustnosti pro konkretní LUN/logický disk aplikace.
	ANO
	[k doplnění]

	Parametry QoS musí být možno měnit v reálném čase.
	ANO
	[k doplnění]

	Snapshoty

	Pro snapshoty musí existovat podpora pokročilých funkcí na úrovni kontroleru (min. 1024 kopií na volume).
	ANO
	[k doplnění]

	Pro ochranu proti ransomwaru musí datové úložiště umožňovat vytváření neměnitelných read-only snapshotů.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí umožnit tvorbu snapshotů, které nelze modifikovat/smazat uživatelem, administrátorem ani výrobcem.
	ANO
	[k doplnění]

	Doba ochrany snapshotu musí být konfigurovatelná od 1 hodiny až po několik let, změna systémového času nesmí umožnit obcházení časové ochrany.
	ANO
	[k doplnění]

	Změna systémového času nesmí umožnit obcházení ochrany snapshotů.
	ANO
	[k doplnění]

	Replikace

	Datové úložiště musí být vybaveno True Active/Active replikací a Stretch Metro Cluster na metro vzdálenosti pro Zero RPO/RTO, za umožnění současného přístupu pro čtení/zápis mezi primární a DR lokalitou.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí umožňovat inkrementální replikaci po obnovení spojení nebo při failback operacích.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí umožnit replikaci dat do cloudové instance úložiště prostřednictvím storage-based mechanismu.
	ANO
	[k doplnění]

	Cloudová instance nabízeného úložiště musí být dostupná v marketplace cloudového dodavatele.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí umožňovat vytváření replikačních skupin aplikační konzistence pro replikaci včetně možnosti více než 256 svazků na skupinu.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí podporovat integraci vytváření snaphotů s produktem VEEAM Data Platform
	ANO
	[k doplnění]

	Správa a monitoring

	Datové úložiště musí být vybaveno cloud-native konzolí pro správu neomezeného počtu datových úložišť s funkcemi jako dashboard, RBAC (definice rolí s přiřazením práv), audit, tagování volume k aplikacím a další. Konzole musí nabízet následující služby:
	ANO
	[k doplnění]

	Přihlášení uživatelů ke konzoli musí umožňovat vícefaktorovou autentifikaci min. pomocí aplikace v mobilním zařízení. Pokud je tato funkce licencovaná, musí být licence součástí dodávky.
	ANO
	[k doplnění]

	RBAC musí umožňovat přizvání ke spolupráci jiného uživatele, typicky autorizovaného dodavatele.
	ANO
	[k doplnění]

	RBAC musí umožňovat definovat práva tak, aby uživatel mohl mít právo plné správy nebo pouze dohledu.
	ANO
	[k doplnění]

	Společný dashboard pro správu více úložišť pomocí jediné cloudové nativní datové konzole.
	ANO
	[k doplnění]

	Hlavní dashboard bude zobrazovat informace o celkovém počtu úložišť, svazků, hostů, kapacitě a výkonnostní údaje o nejvytíženějších úložištích a svazcích.
	ANO
	[k doplnění]

	Společná správa na základě rolí pro správu více úložišť z jedné datové konzole, místo vytváření uživatelů a přiřazování rolí zvlášť na každém úložišti.
	ANO
	[k doplnění]

	Společný audit management pro všechna úložiště.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost označování (tagování) svazků úložiště pro dané aplikační hosty, aby bylo možné zobrazovat výkonové grafy konkrétní aplikace pro snadnější správu a troubleshooting.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízená konzole musí poskytovat doporučení ohledně umístění aplikace na nejvhodnější systém podle zátěže po označení aplikace.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost poskytovat doporučené softwarové aktualizace na úložišti.
	ANO
	[k doplnění]

	Možnost nabídnout správu a konfiguraci úložiště jako službu, namísto ruční správy, patchování či upgradování management aplikace týmem na místě.
	ANO
	[k doplnění]

	Aplikace pro správu musí být dodána plně formou cloud-native služby bez potřeby lokální konfigurace/upgradu/patchování v průběhu podpory.
	ANO
	[k doplnění]

	Úložiště musí mít cloudové monitorování, AI podporu a analytický engine pro proaktivní správu a eliminaci rizik, včetně potřebných licencí pro zajištění této funkcionality.
	ANO
	[k doplnění]

	Konzole musí umožňovat aktualizace firmware, granularní analýzu výkonu, custom reporty bez potřeby dalšího logování, sledování kapacity a rozdělení výkonu.
	ANO
	[k doplnění]

	Analytický engine musí umožnit detekci anomálií u symptomů latence u LUN/volume a generovat jejich záznamy pro čtení i zápis; včetně udržitelných metrik.
	ANO
	[k doplnění]

	Cloudový monitoring musí poskytovat následující funkce:
	ANO
	[k doplnění]

	Poskytnutí postupu aktualizace firmwaru, předchozí verze, kontroly připravenosti před aplikací aktualizace do produkčního prostředí a úrovně závažnosti vyžadované aktualizace firmwaru.
	ANO
	[k doplnění]

	Dashboard jasně zobrazuje, zda existuje nějaký problém s úložištěm a poskytuje podrobné informace o daném problému.
	ANO
	[k doplnění]

	Poskytování detailní analýzy výkonnosti v téměř reálném čase, minimálně v intervalu 5 minut. Umožňuje vytvářet vlastní reporty ve formátu CSV a PDF, aniž by bylo nutné zapínat další logování, instalovat jakákoliv zařízení (fyzická nebo virtuální) či instalovat jakýkoliv software.
	ANO
	[k doplnění]

	Poskytování informace o celkové rezervě (headroom) pole při kombinaci a analýze různých parametrů jako IOPS, MB/sec, velikost bloku, latence atd.
	ANO
	[k doplnění]

	Využití rezervy musí jasně zobrazovat rozdělení rezervy podle svazků nebo označených aplikací na daném úložišti.
	ANO
	[k doplnění]

	Zobrazení stavu nejméně 5 svazků, u kterých je latence extrémně vysoká. Musí také nabízet možnost zvýraznění, aby bylo možné snadněji identifikovat nejzávažnější hotspoty.
	ANO
	[k doplnění]

	Požadujeme dodávku cloudového analyzátoru využívající prostředky AI a nabízejícího následujcící funkce:
	ANO
	[k doplnění]

	Analytický engine bude mít vestavěnou detekci anomálií pro konkrétní svazek úložiště, aby bylo možné získat přehled o výkyvech nebo odchylkách v latenci LUN / době odezvy.
	ANO
	[k doplnění]

	Analytický engine jasně označí všechny body detekovaných anomálií na grafu latence LUN / svazku a to jak pro čtení, tak pro zápis.
	ANO
	[k doplnění]

	Detekce anomálií bude také použitelná na průchodnost (throughput) daného svazku, aby bylo možné identifikovat odchylky/prudké změny v pracovním zatížení oproti běžnému vzoru čtení a zápisu.
	ANO
	[k doplnění]

	Reporty udržitelnosti musí zahrnovat i metriky spotřeby uhlíku a energie.
	ANO
	[k doplnění]

	Cloudově podporovaný monitorovací a analytický nástroj musí mít schopnost integrovat se s VMware Hypervisor a musí poskytovat alespoň následující funkce:
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízený cloudový monitorovací a analytický nástroj musí být úzce integrován s vrstvou hypervisoru a musí být certifikován pro spolupráci minimálně s platformou VMware.
	ANO
	[k doplnění]

	Integrace s hypervisorem musí umožňovat komplexní monitoring datacentra hypervisoru, datových úložišť, hostitelů hypervisoru a virtuálních strojů běžících v datacentru hypervisoru a musí být schopna propojit se s nabízeným úložným polem.
	ANO
	[k doplnění]

	Cloudový monitorovací a integrační nástroj musí poskytovat detailní analýzu soutěže o prostředky CPU, paměti a vstupně-výstupních operací (IO) pro každý VM – včetně latence.
	ANO
	[k doplnění]

	Cloudový monitorovací a integrační nástroj musí mít schopnost identifikovat nejvýznamnější virtuální stroje (VM), které vytvářejí největší zátěž z hlediska IO a latence.
	ANO
	[k doplnění]

	Cloudový monitorovací a integrační nástroj musí mít schopnost poskytnout kompletní topologickou mapu v grafické podobě.
	ANO
	[k doplnění]

	Aktualizace a údržba

	Datové úložiště musí provádět firmware řídicích uzlů i datových modulů bez přerušení provozu.
	ANO
	[k doplnění]

	Bezpečnost

	Datové úložiště musí umožňovat omezení vykonávání kritických operací správy tak, aby sám jakýkoli uživatel včetně administrátora nebyl schopen provést kritickou změnu, ale byl k těmto operacím vyžadován souhlas jiného uživatele. Mezi kritické operace patří smazání snapshotu, změna retence snapshotu, smazání LUNu a změny konfigurace. Uživatelé musí být spravováni centrálně v rámci cloud-native konzole.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být vybaveno funkcí automatické detekce anomálií v IO provozu s cílem odhalení útoku ransomware, která umožní autonomní reakci vytvořením snapshotu s několikadenní retencí při identifikaci podezřelého provozu. Současně upozorní na tuto akci pomocí protokolu syslog a emailem.
	ANO
	[k doplnění]

	Kompatibilita

	Datové úložiště musí podporovat přední operační systémy a clusterování včetně Windows Server 2019/2022/2025 vřetně Hyper-V a Failover cluster, VMware vSphere 8/9, Red Hat Enterprise Linux 9/10 a SUSE Enterprise Server (SLES) 15/16 a s nabízeným virtualizačním hypervizorem v rámci této nabídky
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí být kompatibilní z dodávanými servery a FC SAN.
	ANO
	[k doplnění]

	Datové úložiště musí umožňovat přímé připojení pomocí technologie FC k serverům s možností připojení až 8 serverů redundantními cestami.
	ANO
	[k doplnění]

	Požadujeme dodávku datového úložiště a serverů od jednoho výrobce tak, aby byla zajištěna plná odpovědnost výrobce celku za kompatibilitu, dodávku firmware, matici kompatibility v celém životním cyklu a byla zajištěna jednotná podpora.
	ANO
	[k doplnění]

	Požadujeme dodávku datového úložiště a serverů tak, aby byla zajištěna plná správa uživatelských rolí v podpory a dohledu z jednoho místa.
	ANO
	[k doplnění]

	Požadujeme možnost integrace datového úložiště do syslog serveru s možností logování chybné autentifikace uživatele, změn v konfiguraci, detekce ransomware a provozních alertů.
	ANO
	[k doplnění]

	Automatizace nahlášení požadavků

	Zařízení umožňuje automatické hlášení kritických událostí výrobci.
	ANO
	[k doplnění]

	Příkon

	Nabízené datové úložiště nesmí mít v nabízené konfiguraci větší příkon při maximálním zatížení než 1000 W
	ANO
	[k doplnění]



Bezpečné úložiště záloh
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište
 ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Typ zařízení a určení 

	Nabízené zařízení pro disk-to-disk zálohování musí být účelově    vyrobená zálohovací appliance se zajištěním neměnnosti dat (immutability).
	ANO
	[k doplnění]

	Provedení zařízení

	Rackové provedení do 19" racku o hloubce 100 cm, maximální konzumace 2U v racku
	ANO
	[k doplnění]

	Součástí dodávky musí být ližiny pro instalaci do racku.
	ANO
	[k doplnění]

	   Kapacita

	Nabízené zařízení musí být dodáno s minimální čistou kapacitou 16 TB.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí být rozšiřitelné na minimální kapacitu 64 TBu v rámci využití 2U v racku.
	ANO
	[k doplnění]

	Jednotka TB v rámci kapacitních požadavků znamená požadovanou užitnou kapacitu, která je k dispozici pro data záloh bez započtení deduplikačních a kompresních mechanizmů.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízené zařízení musí mít samostatné vyhrazené disky pro operační systém appliance, které se nesmí podílet na ukládání zálohovaných dat.
	ANO
	[k doplnění]

	   Požadovaný výkon

	Zařízení musí mít minimální udávaný výkon zápisu alespoň 12 TB za hodinu při využití nativního deduplikačního protokolu
	ANO
	[k doplnění]

	   Deduplikační technologie

	Nabízené zařízení musí mít integrovanou licenci na deduplikaci a licenci pro replikaci s nízkou propustností tak, aby se do vzdálené / DR lokality přenášely pouze jedinečné, neduplikované bloky dat.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí rozumět jak deduplikaci na zdrojové straně, tak na cílové straně a musí být integrováno s produkty VEEAM a Commvault.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízené zařízení musí podporovat provedení selektivní obnovy (restore) přímo z diskového zálohovacího zařízení.
	ANO
	[k doplnění]

	Kopie do cloudu a druhého úložiště

	Zařízení musí umožňovat provádění kopie do S3 úložiště.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí umožňovat provádění kopie do cloudového zařízení obdobného typu, které používá pro replikaci nativní replikační protokol dodávaného zařízení.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí být vybaveno obdobnou appliance možnou provozovat jako softwarově definované úložiště
	ANO
	[k doplnění]

	Při přesunu dat z diskového zálohovacího zařízení do veřejného cloudu nebo objektového úložiště nesmí být použito žádné další mezilehlé staging zařízení.
	ANO
	[k doplnění]

	Cloudová appliance musí být dostupná v katalogu Microsoft Azure a Amazon AWS.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízené zařízení musí umožňovat provedení kompletní kopie datasetů z lokálního diskového úložiště pro zálohy do cloudového úložiště, a to namísto pouhého data tieringu.
	ANO
	[k doplnění]

	Bezpečnost ukládání a přenosu dat
	
	

	Nabízené zařízení musí být již z výroby chráněno pomocí hardwarového RAID 6, aby nebyla nutná žádná dodatečná konfigurace RAID v prostředí zákazníka.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízené zařízení musí být nakonfigurováno minimálně s jedním hot-spare diskem.
	ANO
	[k doplnění]

	Diskové zálohovací zařízení musí podporovat funkci šifrování dat na úrovni ukládání dat do disků – Data-At-Rest
	ANO
	[k doplnění]

	Diskové zálohovací zařízení musí podporovat funkci šifrování dat na úrovni přenosu dat mezi zálohovacím serverem a zařízením a mezi dvěma zařízeními.
	ANO
	[k doplnění]

	Šifrovací klíče musí být možné ukládat lokálně přímo v nabízeném zařízení nebo pomocí externího zařízení určeného pro správu šifrovacích klíčů.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí podporovat funkci bezpečného vymazání dat, aby nebylo možné neoprávněně obnovit smazaná data.
	ANO
	[k doplnění]

	Připojení
	
	

	Zařízení musí být vybaveno minimálně dvěma (2) porty LAN 10/25 Gbps.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí být dále rozšiřitelné o další (2) porty LAN 10/25 Gbps.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí být z dodávky vybaveno nebo rozšiřitelné o další (2) porty LAN 10G-BASE-T.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí být dále rozšiřitelné minimálně o 2 FC (fiber channel) porty 32 Gbit pro využití VTL.
	ANO
	[k doplnění]

	Fiber channel porty musí podporovat připojení serverů přímo nebo přes SAN switche a zároveň podporovat deduplikaci na zdroji i cíli.
	ANO
	[k doplnění]

	Diskové zálohovací zařízení musí podporovat VLAN tagging. IP porty stejného typu musí podporovat Port bonding s adaptivním vyvažováním zátěže i v režimu Active-backup.
	ANO
	[k doplnění]

	Protokoly
	
	

	Zařízení musí být certifikováno pro spolupráci s dodavateli zálohovacích aplikací VEEAM a Commvault na úrovni využití nativního deduplikačního protokolu.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízené zařízení musí podporovat emulaci jak VTL (Virtual Tape Library), tak i NAS targetů (například NFS a CIFS).
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízené zařízení musí umožňovat nakonfigurování alespoň kombinace 4 tape knihoven a NAS targetů spolu se 100 a více cartridge sloty v rámci jednoho appliance.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí mít flexibilní schopnost emulovat páskové mechaniky / formáty min. LTO-5, LTO-6 a LTO-7.
	ANO
	[k doplnění]

	Provozní bezpečnost
	
	

	Zařízení musí podporovat duální autorizaci, která zabrání škodlivým operacím, aby hackeři nemohli provádět kritické operace, jako je mazání zálohovacího úložiště nebo změna systémového času.
	ANO
	[k doplnění]

	Duální autorizace musí být schvalována dvěma samostatnými účty nebo entitami, nikoli jedním zodpovědným účtem, aby bylo možné efektivně zabránit škodlivým útokům, například ransomwaru.
	ANO
	[k doplnění]

	Duální autorizace musí být nezávislá na používaném zálohovacím řešení.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí umožňovat řízení neměnnosti (immutability) přímo aplikací VEEAM a Commvault tak, že přímo aplikace sama určuje nastavení retenčního zámku.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí umožňovat řízení neměnnosti (immutability) centrálně pomocí standardního nastavení pro veškerá uložená data.
	ANO
	[k doplnění]

	Změna nastavení neměnnosti (immutability) musí umožňovat podřízení požadavku duální autorizace.
	ANO
	[k doplnění]

	Integrace a správa
	
	

	Nabízené zařízení musí být integrované do prostředí nabízené cloudové správy pro účely dohledu inventáře, zdraví, konzumace prostoru a správy servisních incidentů.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí být vybaveno lokální konzolí určenou pro plnohodnotnou správu zařízení provozovanou přímo prostředky zařízení, která je přístupná pomocí běžného webového prohlížeče.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízené zařízení musí umožňovat přímé kopírování snapshotů z nabízeného datového úložiště.
	ANO
	[k doplnění]

	Spolehlivost a provoz
	
	

	Zařízení musí být určeno pro nepřetržitý provoz v datovém centru.
	ANO
	[k doplnění]




Pásková knihovna
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Typ zařízení a určení
	
	

	Automatizovaná pásková knihovna určená pro dlouhodobou archivaci dat a offline zálohování.
	ANO
	[k doplnění]

	Zařízení musí podporovat provoz v prostředí zálohovací infrastruktury zadavatele.
	ANO
	[k doplnění]

	Provedení páskové knihovny
	
	

	Rackové provedení do 19" racku, maximální konzumace 2U v racku
	ANO
	[k doplnění]

	Kompaktní provedení vhodné pro instalaci do standardního datového rozvaděče.
	ANO
	[k doplnění]

	Kapacita a mechanická konfigurace
	
	

	Pásková knihovna musí obsahovat minimálně 24 slotů pro pásková média.
	ANO
	[k doplnění]

	Knihovna musí být osazena minimálně 1x páskovou mechanikou LTO-9.
	ANO
	[k doplnění]

	Knihovna musí umožňovat rozšíření o další 1x LTO páskovou mechaniku
	ANO
	[k doplnění]

	Připojení k serveru
	
	

	Pásková mechanika musí být připojena pomocí SAS rozhraní.
	ANO
	[k doplnění]

	Součástí dodávky musí být potřebná kabeláž pro připojení k dodávanému serveru pro zálohování umístěného v těsné blízkosti v racku
	ANO
	[k doplnění]

	Média – datové pásky
	
	

	Součástí dodávky musí být minimálně 20 ks datových páskových médií LTO-9 určené pro opakované čtení a zápis
	ANO
	[k doplnění]

	Datová média musí být dodány v ochranných obalech a včetně značení pro identifikaci – label-kit
	ANO
	[k doplnění]

	Součástí dodávky musí být čisticí pásková kazeta kompatibilní s dodanou mechanikou.
	ANO
	[k doplnění]

	Management a obsluha
	
	

	Pásková knihovna musí umožňovat:
	ANO
	[k doplnění]

	základní lokální a vzdálenou správu
	ANO
	[k doplnění]

	monitoring stavu mechaniky a médií
	ANO
	[k doplnění]

	správu inventáře páskových kazet
	ANO
	[k doplnění]

	Integrace do zálohovací infrastruktury
	
	

	Pásková knihovna musí být kompatibilní s běžně používanými zálohovacími software nástroji – Dell Networker, Commvault, Veritas NetBackup a VEEAM Data Platform.
	ANO
	[k doplnění]

	Pásková knihovna musí podporovat provoz v automatizovaném zálohovacím režimu.
	ANO
	[k doplnění]

	Spolehlivost a provoz
	
	

	Pásková knihovna musí být určena pro nepřetržitý provoz v datovém centru.
	ANO
	[k doplnění]

	Výměna páskových médií musí být možná bez nutnosti vypnutí zařízení
	ANO
	[k doplnění]

	Pásková knihovna musí být vybavena mail slotem pro minimálně jedno médium.
	ANO
	[k doplnění]

	Kompatibilita
	
	

	Požadujeme zajištění plné kompatibility s dodávaným serverem pro zálohování, se kterým tvoří jeden funkční celek. Požadujeme doložení plné kompatibility pomocí oficiální kompatibility matice výrobcem.
	ANO
	[k doplnění]

	Požadujeme dodávku páskové knihovny a serveru pro zálohování od jednoho výrobce tak, aby byla zajištěna plná odpovědnost výrobce celku za kompatibilitu, dodávku firmware, matici kompatibility v celém životním cyklu a byla zajištěna jednotná podpora.
	ANO
	[k doplnění]



Operační systémy
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Součástí dodávky musí být licence serverových operačních systémů společnosti Microsoft určené pro provoz infrastruktury zadavatele.
	ANO
	[k doplnění]

	Požadováno je:
	
	

	3x serverový operační systém Microsoft Windows Server, edice Data Center pokrývající všechna jádra dodávaných serverů pro virtualizační cluster, aktuální verze dostupná v době dodání, určený pro provoz virtualizační a infrastrukturní vrstvy.
	ANO
	[k doplnění]

	1x serverový operační systém Microsoft Windows Server, edice Standard pokrývající všechna jádra dodávaného serveru pro zálohovaní, aktuální verze dostupná v době dodání, určený pro provoz aplikačních a podpůrných serverových rolí.
	ANO
	[k doplnění]

	Licence musí být:
	
	

	řádně licencované dle licenční politiky výrobce,
	ANO
	[k doplnění]

	časově neomezené (perpetual),
	ANO
	[k doplnění]

	určeny pro provoz na fyzickém serverovém hardware zadavatele,
	ANO
	[k doplnění]

	opravňující k instalaci a provozu odpovídajícího počtu virtuálních instancí dle edice.
	ANO
	[k doplnění]

	Přístupové licence (CAL)
	
	

	Součástí dodávky musí být 150 ks přístupových licencí (User CAL) pro Microsoft Windows Server.
	ANO
	[k doplnění]

	Požadováno:
	
	

	uživatelské CAL licence kompatibilní s dodanou verzí Windows Server,
	ANO
	[k doplnění]

	licence opravňující k přístupu uživatelů k serverovým službám,
	ANO
	[k doplnění]

	licence bez časového omezení platnosti (perpetual).
	ANO
	[k doplnění]

	Obecné licenční požadavky
	
	

	Všechny dodané licence musí:
	
	

	být určeny přímo pro zadavatele,
	ANO
	[k doplnění]

	být nové, nepoužité a plně legální,
	ANO
	[k doplnění]

	umožňovat audit licenční shody ze strany výrobce,
	ANO
	[k doplnění]

	být v souladu s aktuální licenční politikou společnosti Microsoft.
	ANO
	[k doplnění]

	Dodavatel je povinen zajistit, že:
	
	

	licence budou aktivovatelné bez dodatečných nákladů,
	ANO
	[k doplnění]

	zadavatel bude mít k licencím plný přístup a přehled (licenční portál, CSP/OVL přehled apod.).
	ANO
	[k doplnění]

	Licence nesmí pocházet z převodu, rozdělení nebo opětovného prodeje dříve používaných licencí třetími stranami.
	ANO
	[k doplnění]



Virtualizační platforma
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Licence virtualizační platformy umožňující provoz virtuálních serverů na fyzické infrastruktuře zadavatele.
	ANO
	[k doplnění]

	Licenční model 

	Licence licencované na úrovni procesorového socketu včetně platformy centrální správy v místě instalace. 
	ANO
	[k doplnění]

	Rozsah licencí 

	Licence v rozsahu odpovídajícím pokrytí dodávaných serverů pro virtualizační cluster a potřebných licencí pro požadovanou správu
	ANO
	[k doplnění]

	Požadujeme dodávku podpory výrobce v délce trvání 60 měsíců výrobcem.
	ANO
	[k doplnění]

	Funkční požadavky 

	Virtualizační platforma je podporována pro AMD a Intel včetně zajištění vysoké dostupnosti
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora provozu více virtuálních strojů na jednom fyzickém serveru.
	ANO
	[k doplnění]

	Centrální správa virtualizačního prostředí
	ANO
	[k doplnění]

	Kompatibilita se zálohovacími softwary VEEAM a Commvault. Nutno doložit výrobcem datového úložiště jako součást nabídky.
	ANO
	[k doplnění]

	Kompatibilita s dodávanými servery. Nutno doložit výrobcem serverů jako součást nabídky.
	ANO
	[k doplnění]

	Kompatibilita s OS na úrovni VM minimálně pro následující OS:
· Windows , 11
· Windows Server 2019/2022/2025
· RHEL 9.x
· Debian, Ubuntu
· SLES 15.x

	ANO
	[k doplnění]

	Funkce Live Migration – zajištění přesunu VM za běhu OS bez výpadku běhu aplikace
	ANO
	[k doplnění]

	Funkce High Availability – zajištění automatického restartu VM v případě HW výpadku serveru, včetně zajištění připnutí VM k určitému nodu (pin)
	ANO
	[k doplnění]

	Workload balancing – dynamické řízení zdrojů – automatizovaný přesun VM v rámci clusteru optimalizující rovnoměrné zatížení jednotlivých nodů clusteru monitorováním CPU zatížení v minimálním intervalu 10 minut nebo v reakci na výpadek zdrojů
	ANO
	[k doplnění]

	Storage Move – virtuální disky mohou být za chodu VM přesunuty z jednoho do druhého datostoru.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora uložení VM do lokálních nebo sdílených datových úložišť typu iSCSI a FC včetně zajištění vysoké dostupnosti VM v rámci clusteru.
	ANO
	[k doplnění]

	Platforma musí být v době dodávky vybavena takovým centrálním nástrojem správy, který je schopen spravovat min. 10 virtualizačních clusterů
	ANO
	[k doplnění]

	Centrální nástroj správy musí umožňovat rozdělení zdrojů do skupin tak, aby bylo pro každou skupinu definovat skupinu uživatelů, který zdroje spravuje.
	ANO
	[k doplnění]

	Centrální nástroj správy musí být vybaven vlastní správou uživatelů, kterou je možné integrovat s MS Active Directory, MS Azure EntraID, LDAP, SAML
	ANO
	[k doplnění]

	Skupiny zdrojů musí být možné spravovat pomocí definovaný rolí uživatelů. Jednotlivé role jsou přiřazovány uživatelům. Role musí definovat přístupová práva k operativě v následujícím minimálním rozsahu:
· Přístup k nativní ochraně dat.
· Přístup ke čtení nebo vytváření katalogu služeb.
· Přístup k dynamické správě zdrojů.
· Přístup k vytváření skriptů pro automatizaci.
· Právo ke změnám parametrů VM.
· Přístup ke konzoli VM.
· Přístup k možnosti přidávání nebo odebírání VM.
	ANO
	[k doplnění]

	Uživatel centrálního nástroje správy musí mít možnost zajištění přístupu pomocí dvoufaktorové autentifikace přímo nástroji aplikace
	ANO
	[k doplnění]

	Centrální nástroj správy musí umět spravovat kromě nabízené platformy také VMware clustery prostředky jednotné správy bez nutnosti dalšího programování
	ANO
	[k doplnění]

	Centrální nástroj správy musí umět definovat katalog služeb tak, aby umožnil předdefinovat VM zdroje (CPU jádra, paměť, úložiště) podobně jako jsou spravovány cloudové zdroje a tyto zdroje mohli využívat přímo definovaní uživatelé pro deployment VM.
	ANO
	[k doplnění]

	Nabízená platforma musí umožňovat navyšování a snižování počtu nodů v clusteru.
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí umožňovat a podporovat přímé propojení (passthrough) pro PCI a NVMe zařízení
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí umožňovat a podporovat přímé propojení (passthrough) pro GPU a USB zařízení
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí umožňovat efektivní práci s OS image pro účely deploymentu VM.
	ANO
	[k doplnění]

	Pro práci s OS image musí platforma být schopna pracovat s katalogem OS image uloženém v interním úložišti clusteru, file share a S3 bucket
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí plně pracovat s NFS a CIFS share předních výrobců včetně čtení a zápisu souborů
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí být vybavena nástrojem podporovaným výrobcem pro zajištění migrace VM ze současné virtualizace VMware metodou V2V bez nutnosti přeinstalace VM
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí zajišťovat konsolidovaný pohled na provoz platformy (dashboard), který musí nabízet pohled na stav a provozní vlastnosti platformy a jednotlivých systémů a VM.
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí nabízet možnost vytvoření zprávy o provozních aktivitách pro podporu auditní zprávy obsahující uživatelské aktivity.
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí být vybavena vyhledávacím nástrojem, který umožňuje efektivně vyhledávat objekty a aktivity globálně nad spravovanými clustery. Nástroj musí umožňovat vyhledávat v aktivitách uživatelů, hostech, sítích, uživatelích a skupinách.
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí být integrovatelná s Microsoft Active Directory a DNS službami.
	ANO
	[k doplnění]

	Virtualizační platforma musí podporovat následující operace pro správu VM:
· VM - Vytvořit, smazat, restartovat, spustit, zastavit, hibernovat.
· Snapshoty - Vytvořit, smazat, obnovit ze snapshotu.
· Klonování VM včetně klonování do template (vzoru).
· Správu zdrojů VM – disky, síťové interface, CPU a paměť.
· Štítkování (tag) VM – přidat, odebrat, upravit.
	ANO
	[k doplnění]



Zálohování
	Popis parametru (povinné parametry)
	Požadovaná hodnota (povinné parametry)
	Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu

	Zálohování a obnova dat
	
	

	Software pro zálohování fyzických a virtuálních serverů a jejich dat.
	ANO
	[k doplnění]

	Licenční model
	
	

	Licencování na základě zálohovaných entit (workloadů) nebo ekvivalentního mechanismu.
	ANO
	[k doplnění]

	Rozsah licencí
	ANO
	[k doplnění]

	Licence umožňující zálohování minimálně 30 zálohovaných entit (např. virtuálních serverů, fyzických serverů nebo aplikačních instancí).
	ANO
	[k doplnění]

	Funkční požadavky
	
	

	Zálohování běžících virtuálních serverů bez nutnosti odstávky.
	ANO
	[k doplnění]

	Obnova celých virtuálních strojů i jednotlivých souborů.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora aplikačně konzistentních záloh.
	ANO
	[k doplnění]

	Centrální správa záloh a obnovy.
	ANO
	[k doplnění]

	Podpora a aktualizace
	
	

	Součástí dodávky musí být softwarová podpora výrobce a přístup k aktualizacím po dobu minimálně  60 měsíců.
	ANO
	[k doplnění]

	Obecné požadavky pro dodávku licencí
	
	

	Licence musí být nové, nepoužité, legální, určené přímo pro zadavatele a pocházející z oficiálních distribučního řetězce určeného pro ČR
	ANO
	[k doplnění]



